
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De Giovannini Alessia |  |  | 4A ROB | 31/10/2019 |


RELAZIONE ES.01:SUBNET

**Disegno + Spiegazione:**

****

Situazione iniziale

**Ping\_1:**




Il messaggio parte da pc\_1 e va allo switch.

Lo switch invia il messaggio a pc\_2.

Pc\_2 accetta il messaggio e lo rimanda allo switch.


Lo switch invia il messaggio a pc\_1 e pc\_1 accetta il messaggio.

**Ping\_2:**

****

Il ping tra pc\_14 e pc\_5 è fallito perché sono due sottoreti differenti.

**Ping\_3:**




Il messaggio parte da pc\_11 e va allo switch.

Lo switch invia il messaggio a pc\_9.

Pc\_9 accetta il messaggio e lo rimanda allo switch.

Lo switch invia il messaggio a pc\_11 e pc\_11 accetta il messaggio.

**Ping\_4:**

****

Il ping tra pc\_3 e pc\_8 è fallito perché sono due sottoreti differenti.